# Återanslut Growatt-växelriktare till Wi-Fi

Denna guide hjälper dig att återansluta din Growatt-växelriktare till Wi-Fi när du bytt router.

## Steg 1 – Förbered

• Ha din mobiltelefon redo.  
• Se till att du har det nya Wi-Fi-namnet (xxxx) och lösenordet.  
• Stå nära växelriktaren för bästa signal.

## Steg 2 – Anslut till växelriktarens nätverk

1. På din mobil: öppna Wi-Fi-inställningar.  
2. Välj nätverket som heter ”Solar-WiFi” (eller liknande).  
3. Lösenordet hittar du ofta på etiketten på dongeln.

## Steg 3 – Öppna appen ShinePhone

1. Starta ShinePhone-appen (Growatts app för övervakning).  
2. Logga in med ditt konto.  
3. Gå till Device Management (Enhetshantering).  
4. Välj din växelriktare.

## Steg 4 – Ställ in nytt Wi-Fi

1. I menyn, välj WiFi Configuration eller WiFi Setup.  
2. Klicka på Next tills du når Wi-Fi-inställningarna.  
3. Välj ditt nya hemnätverk i listan.  
4. Ange ditt Wi-Fi-lösenord.  
5. Tryck på Set/Connect.

## Steg 5 – Klart

• När växelriktaren anslutit korrekt visas en bekräftelse i appen.  
• Efter en stund ser du din produktion igen i ShinePhone.

## Felsökning (om det inte fungerar)

• Om du inte ser ”Solar-WiFi”: tryck på Reload-knappen på dongeln och försök igen.  
• Kontrollera att routern sänder på 2,4 GHz (Growatt stöder oftast inte 5 GHz).  
• Om signalen är svag: flytta routern närmare växelriktaren eller använd en Wi-Fi-förstärkare.  
• Kontrollera att du skrev in rätt lösenord.

✅ Nu är din Growatt-växelriktare åter ansluten till ditt nya Wi-Fi-nätverk.